

**UnderhålI av Diskdesinfektor**

**Dagligen**

Kontrollera att

* Diskarmarna lätt kan rotera och är monterade åt rätt håll.
* Spolhålen på diskarmarnas över- och undersida är rena från skräp och fria från kalkavlagringar.
* Kontrollera att eventuella munstycken för rörformiga instrument är hela och rena.
* Grovsilen är fri från skräp. Tag ut och rengör vid behov.
* Eventuella insatser dockar ordentligt mot vattenanslutning dvs täcker öppningen.

**Veckovis**

* Kontrollera disk/sköljmedel och markera nivån samt datum på dunken.
* Lossa spolarmarna, ta loss ändstyckena (locken) på båda sidor och spola rent.
* Ta ur och spola rent grov- och finsil (använd skyddshandskar pga skärrisk om trasigt glas)

**Vid behov**

* Rengöring av maskinens utsida.

Skriv vecka och dina initialer för den dag du utför underhållet.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vecka** | **Måndag** | **Tisdag** | **Onsdag** | **Torsdag** | **Fredag** | **lördag** | **Söndag** | **Vecko-kontroll** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kontakt med tekniker för spol- och disk sker via fastighetsdriftens och VVS-gruppens mejladresser: [fastighetsdrift@regionjh.onmicrosoft.com](mailto:fastighetsdrift@regionjh.onmicrosoft.com) [infovvs@regionjh.se](mailto:infovvs@regionjh.se) alternativt via servicecenter.

För felanmälan se särskild anvisning.